|  |
| --- |
| Hægindahjólastólar frá Netti eru til í mörgum útfærslum og er þetta eyðublað gert til að auðvelda pöntun á einföldum hjólastól. Inn á <https://www.oryggi.is/is/velferdarlausnir/haegindahjolastolar> má finna bæklinga, aukahlutalista og fullkomnari pöntunarblöð sem bjóða upp á fleiri valmöguleika. Hafðu samband við okkur ef þig vantar aðstoð, gangi þér vel! |
| **Nafn notenda** | **Nafn fagaðila** | **Netfang** |
|  |  |  |
| **Aðsetur fagaðila** | **Símanúmer fagaðila** | **Dagsetning** |
|  |  |  |
| **Netti III** | **Netti CED** | **Netti CE+** |
| http://www.my-netti.com/images/netti-iii/niii-dkright_cmyk.jpg?sfvrsn=24 | http://www.my-netti.com/images/netti-4u-ced/n4u-ced_r_headresta_netticushion_cmyk.jpg?sfvrsn=18 | http://www.my-netti.com/images/netti-4u-ce-plus/n4u-ce-plus_stdang_right_cmyk.jpg?sfvrsn=36 |
| Netti III er öflugur og fjölbreyttur hægindahjólastóll sem tekur 145kg. **Hefur auka 1,5 cm beggja vegna á milli arma og sessu**. Smart bakpúði og renniplata fyrir betri setstöðu fylgir. | Netti CED er nettur hægindahjólastóll sem er með vinnuvistfræðilegt handfang, afturfellanlegum örmum og tekur 160kg. Stíft mál er á setbreidd og fylgir Uno bakpúði.  | Einfaldur og alhliða hægindahjólastóll sem getur tekið allt að 135kg. Stíft mál er á setbreidd og fylgir Uno bak- og sessa. |
| * Sætishæð: 46-49 cm
* Hámarksþyngd notenda: max 145 kg
* Þyngd hjólastóls: 29-39 kg án púða
* Aftur- og framhalli: -9 ° - + 16 °
* Bakhalli: 86 ° -133°
* Heildarbreidd: setbreidd + 22 cm
* Skoðun: ISO 7176-19
 | * Sætishæð: 46,5-50 cm án púða
* Hámarksþyngd notenda: 160kg
* Þyngd hjólastóls: 30 kg án púða
* Aftur- og framhalli: -5 ° - + 20 °
* Bakhalli: 90 ° -135 °
* Heildarbreidd: setbreidd + 18 cm
* Skoðun: ISO 7176-19
 | * Sætishæð: 46,5-50 cm án púða
* Hámarksþyngd notenda: 135 kg
* Þyngd hjólastóls: 28-32 kg án púða
* Aftur- og framhalli: -5 ° - + 20 °
* Bakhalli: 90 ° -135 °
* Heildarbreidd: setbreidd + 18 cm
* Skoðun: ISO 7176-19
 |
| **Veldu breidd:** [ ]  35 cm AL-D200035[ ]  38 cm AL-D200038[ ]  40 cm AL-D200040[ ]  43 cm AL-D200043[ ]  45 cm AL-D200045[ ]  50 cm AL-D200050\*Setbreidd + 22 cm = heildarbreiddAnnað: \_\_\_\_\_\_\_\_ cm (sérsmíði) | **Veldu breidd:** [ ]  35 cm AL-D200035[ ]  40 cm AL-D200040[ ]  43 cm AL-D200043[ ]  45 cm AL-D200045[ ]  50 cm AL-D200050\*Setbreidd + 18 cm = heildarbreiddAnnað: \_\_\_\_\_\_\_\_ cm (sérsmíði) | **Veldu breidd:** [ ]  35 cm AL-D200035[ ]  40 cm AL-D200040[ ]  45 cm AL-D200045[ ]  50 cm AL-D200050\*Setbreidd + 18 cm = heildarbreiddAnnað: \_\_\_\_\_\_\_\_ cm (sérsmíði) |
| **Setdýp**t (standard er 47,5 cm) | [**Setpúði**](http://www.my-netti.com/products/netti-cushions/-b-seating-cushions-b-) **(**Uno sessa er standard) | [**Auka áklæði**](http://www.my-netti.com/products/netti-cushions/netti-dry) (incontinens cover) |
|    |  |
| [ ]  40 cm (Netti III eingöngu)[ ]  42,5 cm setdýpt[ ]  45 cm setdýpt[ ]  **47,5 cm setdýpt (standard)**[ ]  50 cm setdýpt  | [ ]  Uno sessa[ ]  Sit sessa[ ]  Sit sessa °C  | [ ]  Netti Dry incontinens cover AL-34xx |
| **Bakpúðar – Uno | Smart | Stabil | Super Stabil**  | **Kyphotic Bakpúði** |
| http://www.my-netti.com/images/netti-uno-back/netti-uno-back-structure.jpg?sfvrsn=6 http://www.my-netti.com/images/netti-smart/netti-smart-structure.jpg?sfvrsn=6http://www.my-netti.com/images/netti-stabil/netti-stabil-structure.jpg?sfvrsn=6http://www.my-netti.com/images/netti-super-stabil/netti-super-stabil-structure.jpg?sfvrsn=6 | http://www.my-netti.com/images/kyphotic/kyphose.jpg?sfvrsn=2 |
| **Velja tegund af bakpúða**[ ]  Uno bak með 10cm hliðarstuðningi[ ]  Smart bak með 12 cm hliðarstuðningi[ ]  Stabil bak með 17 cm hliðarstuðningi[ ]  Super Stabil bak með 17cm hliðarstuðning og breytilegum mjóbakstuðning | [**Bakhæð**](http://www.my-netti.com/products/accessories/back-unit) **(standard 50cm)**[ ]  60 cm bakframlenging AL-43799 | [ ]  Kyphotic bak með hliðarstuðningi |
| **Höfuðpúðar** |
|  |
| [ ]  Höfuðpúði A (með eyru)[ ]  Höfuðpúði B (lítill)[ ]  Höfuðpúði C (ferkanntaður) | [ ]  Höfuðpúði D (þykkur)[ ]  Höfuðpúði E (Hreyfanleg eyru)[ ]  Höfuðpúði F (Hreyfanlegur hálsstuðningur) |
| **Úrval aukahluta er í boði fyrir allar gerðir af Netti hægindahjólastóla, sjá meira á** [**my-netti.com**](http://www.my-netti.com/products/accessories) |
| [ ]  Bílafesting: AL-21074[ ]  Mjaðmabelti: AL-20845[ ]  Beltafesting: AL-86282 | [ ]  Hliðarpúðar 2,5cm: AL-22149[ ]  Aukakoddi fyrir höfuðpúða C: AL-3952[ ]  Mjúkur púði ofan á arma: AL-41649 | [ ]  Hliðarstuðningur hægri:AL-26843[ ]  Hliðarstuðningur vinstri: AL-26830[\*Sjá fleiri aukahluti inn á my-netti.com](http://www.my-netti.com/products/accessories) |
| **Er eitthvað annað sem þú vilt bæta við?** |  |
|  |  |  |

