|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hægindahjólastólar frá Netti eru til í mörgum útfærslum en tvær þeirra eru í samningi við sjúkratryggingar Íslands. Inni á <https://www.oryggi.is/is/velferdarlausnir/haegindahjolastolar> má finna bæklinga, aukahlutalista og fullkomnari pöntunarblöð sem bjóða upp á fleiri valmöguleika. Hafðu samband við okkur ef þig vantar aðstoð, gangi þér vel! | | |
| **Nafn notenda** | **Nafn fagaðila** | **Netfang** |
|  |  |  |
| **Aðsetur fagaðila** | **Símanúmer fagaðila** | **Dagsetning** |
|  |  |  |
| **Netti III** | **Netti V** |  |
| http://www.my-netti.com/images/netti-iii/niii-dkright_cmyk.jpg?sfvrsn=24 |  |  |
| Netti III er öflugur og fjölbreyttur hægindahjólastóll sem tekur 145kg. **Hefur auka 1,5 cm beggja vegna á milli arma og sessu**. Smart bakpúði og renniplata fyrir betri setstöðu fylgir. | Netti V er fjölbreyttur hægindahjólastóll sem kemur með bílafestingum, 10 cm innbyggðri bakhækkun, grandis fótafjölum, Uno eða Smart baki og Uno sessu. |  |
| * Sætishæð: 46-49 cm * Hámarksþyngd notenda: max 145 kg * Þyngd hjólastóls: 29-39 kg án púða * Aftur- og framhalli: -9 ° - + 16 ° * Bakhalli: 86 ° -133° * Heildarbreidd: setbreidd + 22 cm * Skoðun: ISO 7176-19 | * Sætishæð: 35.5-51,4cm án púða * Hámarksþyngd notenda: 136kg * Þyngd hjólastóls: 32 kg án púða * Aftur- og framhalli: -3 ° - + 30 ° * Bakhalli: 85 ° -130 ° * Heildarbreidd: setbreidd + 21 cm * Skoðun: ISO 7176-19 |  |
| **Veldu breidd:**  35 cm AL-D200035  38 cm AL-D200038  40 cm AL-D200040  43 cm AL-D200043  45 cm AL-D200045  50 cm AL-D200050  \*Setbreidd + 22 cm = heildarbreidd  Annað: \_\_\_\_\_\_\_\_ cm (sérsmíði) | **Veldu breidd:**  35 cm AL-D53535IS  40 cm AL-D53540IS  45 cm AL-D53545IS  50 cm AL-D53550IS  Setbreidd + 21 cm = heildarbreidd  Hverja setbreidd er hægt að aðlaga um allt að 5 cm. Með 1.25 cm millibili.  Afhent setbreidd: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Annað: \_\_\_\_\_\_\_\_ cm (sérsmíði) |  |
| **Setdýp**t (standard er 47,5 cm) | [**Setpúði**](http://www.my-netti.com/products/netti-cushions/-b-seating-cushions-b-) **(**Uno sessa er standard) | [**Auka áklæði**](http://www.my-netti.com/products/netti-cushions/netti-dry) (incontinens cover) |
|  | |  |
| 40 cm (Netti III eingöngu)  42,5 cm setdýpt  45 cm setdýpt  **47,5 cm setdýpt (standard)**  50 cm setdýpt | Uno sessa  Sit sessa  Sit sessa °C | Netti Dry incontinens cover AL-34xx |
| **Bakpúðar – Uno | Smart | Stabil | Super Stabil** | | **Kyphotic Bakpúði** |
| http://www.my-netti.com/images/netti-uno-back/netti-uno-back-structure.jpg?sfvrsn=6 http://www.my-netti.com/images/netti-smart/netti-smart-structure.jpg?sfvrsn=6http://www.my-netti.com/images/netti-stabil/netti-stabil-structure.jpg?sfvrsn=6http://www.my-netti.com/images/netti-super-stabil/netti-super-stabil-structure.jpg?sfvrsn=6 | | http://www.my-netti.com/images/kyphotic/kyphose.jpg?sfvrsn=2 |
| **Velja tegund af bakpúða**  Uno bak með 10cm hliðarstuðningi  Smart bak með 12 cm hliðarstuðningi  Stabil bak með 17 cm hliðarstuðningi  Super Stabil bak með 17cm hliðarstuðning og breytilegum mjóbakstuðning | [**Bakhæð**](http://www.my-netti.com/products/accessories/back-unit) **(standard 50cm)**  60 cm bakframlenging AL-43799  Fylgir með Netti V | Kyphotic bak með hliðarstuðningi |
| **Höfuðpúðar** | | |
|  | | |
| Höfuðpúði A (með eyru)  Höfuðpúði B (lítill)  Höfuðpúði C (ferkanntaður) | Höfuðpúði D (þykkur)  Höfuðpúði E (Hreyfanleg eyru)  Höfuðpúði F (Hreyfanlegur hálsstuðningur) | |
| **Úrval aukahluta er í boði fyrir allar gerðir af Netti hægindahjólastóla, sjá meira á** [**my-netti.com**](http://www.my-netti.com/products/accessories) | | |
| Bílafesting: AL-21074  Mjaðmabelti: AL-20845  Beltafesting: AL-86282 | Hliðarpúðar 2,5cm: AL-22149  Aukakoddi fyrir höfuðpúða C: AL-3952  Mjúkur púði ofan á arma: AL-41649 | Hliðarstuðningur hægri:AL-26843  Hliðarstuðningur vinstri: AL-26830  Bólstrun hjá hné vinstri/hægri: AL-89121/AL898120  Bólstrun á kálfapúða stk: AL-8865x  [\*Sjá fleiri aukahluti inn á my-netti.com](http://www.my-netti.com/products/accessories) |
| **Er eitthvað annað sem þú vilt bæta við?** |  | |
|  |  |  |

